**中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所（国家热带病研究中心）二号楼东面图书馆外立面局部整修工作项目询价文件**

根据采购相关规定，中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所（国家热带病研究中心，以下简称采购方）对下列项目进行询价采购，现就有关事项公告如下：

**一、项目概况**

1.项目名称：中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所（国家热带病研究中心）二号楼东面图书馆外立面局部整修工作项目

2.采购编号：JYSXJ2024004。

3.项目预算：8万元。

4.项目采购内容：技术指标/服务相关要求见附件。

5.交付地点：上海市黄浦区。

**二、供应商资格要求**

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且无行贿犯罪行为。
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一分包的投标活动。

6.凡受托为采购本次项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加所涉相应分包、转包的投标。

7.本项目不接受联合体投标，不接受分包。

8.具备法律、行政法规规定的其他相关条件。

**三、响应文件要求**

1. 文件内容，需包括下列内容：

（1）报价一览表（报价货币计量单位为人民币，含分项报价和总报价）。

（2）法定代表人授权委托书。

（3）年审合格的《企业法人营业执照》（复印件），如三证合一，应具备统一社会信用代码。

（4）上一年度财务状况报告（经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明）。

（5）技术、商务及售后服务条款偏离表。

（5）售后服务承诺书。

（6）项目实施方案（如适用）包括对项目的理解、工作要点及具体的项目组织实施方案等；投标方出具的质量保证及服务承诺。

（7）其他资质证明文件。

（8）廉政承诺书。

（9）信用中国证明，未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商证明材料。

（10）供应商认为需要提供的其它资料（内容不限于采购方要求）。

2. 相关要求

（1）按询价公告相关文件的要求提供报价文件，并保证提供的全部资料的真实性。

（2）响应文件应以中文书写,均须加盖单位公章。

（3）响应文件使用A4纸装订，**提供1份正本和2份副本。**若正本和副本不符的，以正本为准。

（4）响应文件须胶装并密封，未按要求胶装并密封的响应文件，将可导致其响应被拒绝。

（5）本项目只接受一次报价。

**四、文件递交时间及地点**

有意参加的合格供应商请于2024年8月9日12:00前响应文件递交到上海市黄浦区瑞金二路207号一号楼205室，逾期递交采购方将不予接收。

**五、评审时间、地点**

时间：2024年8月9日下午13:30（北京时间）。

地点：同上一条款的文件递交地点，如有变动将另行通知。

**六、采购方联系方式**

单位：中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所（国家热带病研究中心）

地址：上海市黄浦区瑞金二路207号

联系人：鲍女士 李先生 电话：021-64377008\*1205

**七、相关附件（供参考）**

**附件一：**

**报价明细表（服务类）**

供应商名称：

项目编号： 单位：元

|  |
| --- |
|  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）本表格可以根据实际情况自拟。

供应商： （单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：

**附件二：法定代表人的授权委托书**

**法定代表人资格证明书（格式）**

致 （招标人） ：

兹证明 （姓名），性别 年龄 身份证号码 现任我单位 职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别： 身份证号码：

公司注册号码： 单位类型：

经营范围：

投标人名称：（盖章）

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（身份证正反面复印件） |

**法定代表人授权委托书（格式）**

致 （招标人） ：

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名）全权代表我公司参与＿＿＿＿＿＿＿（项目名称、编号）的投标活动，受委托人由此所出具并签订的一切有关文件，我公司均予承认。  
　　受委托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿性别：＿＿＿＿年龄：＿＿＿＿＿＿＿＿

工作部门：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿

身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　 本授权书有效期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

授权公司：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖 章）

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

被授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签字）

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人（身份证正反面复印件） |

**附件三、技术、商务响应文件**

**技术参数偏离表(格式)**

投标方名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标方代表签字：

公章：

**附件四、廉政承诺书**

**投 标 人 廉 政 承 诺 书**

本投标人在参加中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所

项目投标过程中，承诺如下：

1.严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律规章的要求，遵循公平竞争、诚实信用原则，参与项目投标。

2.不以不正当手段诋毁、排斥其他供应商；不提供虚假材料谋取中标、成交。

3.不向采购人、采购代理机构及其他投标人行贿，串通搞假投标、陪标、围标、串标。

4.不向评委行贿，以不正当手段谋取中标、成交。

5.不向招投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观、公正、监管的活动。

6.不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如若发生上述问题，本投标人自愿接受不良行为记录，三年内取消参加中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所任何招标采购项目的投标活动，并承担中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所向业内进行通报的后果。

承诺单位： (盖章)

法定代表人：

本投标项目责任人（签名）：

年  月  日

**附件五、工程内容**

**一、工程内容范围：**二号楼东面图书馆外立面因自然老化、雨水冲刷腐蚀等原因出现了破损，部分区域的水泥块已掉落或即将脱落，存在砸伤人的风险，有较大的安全隐患，为消除安全隐患，拟组织开展二号楼东面图书馆外立面局部整修工作。

**二、工程具体要求：**

**工程量清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类** | **编 号** | **名 称** | **单位** | **工程量** |
|  |  |  | 外墙面修缮工程 |  |  |
| 1 | 房 | 20-1-7-4 | 拆除GRC窗套 | m2 | 115.43 |
| 2 | 房 | 20-1-6-2 | 拆除基层钢墙架 | t | 0.95 |
| 3 | 房 | 20-6-1-15换 | 新做钢墙架 镀锌方钢管 | t | 0.68 |
| 4 | 材 | 03018111@1 | 膨胀螺栓(钢制)M12 | 套 | 544 |
| 5 | 房 | 20-7-4-22 | 窗套新做基层 细木工板 密铺 | m2 | 81.71 |
| 6 | 房 | 20-7-4-41 | 窗套新做装饰面层 塑铝板 分缝 | m2 | 81.71 |
| 7 | 土 | 土01-12-1-10 | 窗套钢板网铺钉 | m2 | 18.1 |
| 8 | 房 | 20-9-3-1 | 磨石子粉刷 白水泥 新粉墙面 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m2 | 18.1 |
| 9 | 房 | 20-9-3-1增 | 磨石子粉刷 白水泥 新粉墙面 括糙层每超1cm 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m2 | 18.1 |
| 小 计 | | | | 元 |  |
|  |  |  | 脚手架工程 |  |  |
| 10 | 房 | 20-18-2-33 | 搭建扣件式钢管脚手架 柱距1700 6排 | m | 18.1 |
| 11 | 房 | 20-18-2-31 | 搭建扣件式钢管脚手架 柱距1700 4排 | m | 11.1 |
| 12 | 房 | 20-18-2-52 | 搭建扣件式钢管脚手架底笆 2-5排 | m | 105.7 |
| 13 | 房 | 20-18-2-53 | 搭建扣件式钢管脚手架底笆 6-10排 | m | 18.1 |
| 14 | 房 | 20-18-2-59 | 搭建扣件式钢管脚手架直笆 2-5排 | m | 105.7 |
| 15 | 房 | 20-18-2-60 | 搭建扣件式钢管脚手架直笆 6-10排 | m | 18.1 |
| 16 | 房 | 20-18-4-7 | 脚手架外挂密目安全网 10排以内 | m | 123.8 |
| 17 | 房 | 20-18-2-66 | 搭建扣件式钢管安全防护架 走道防护架 单层 | m | 16.2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 税前补差 |  |  |
|  |  |  | 垃圾外运 | 车 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |

**三、服务人员配备，资格证书：**

为保证项目的质量，供应商应提供专业的施工团队配合采购方完成项目建设。要求配置有相关工程资质和经验的人员参与。

1. **服务时间：**

工期预计半个月。

1. **验收标准，人员，违约责任等**

工程在完工验收通过后，由施工方申请合同验收。工程验收由采购方组织对工程进行验收。

采购方接到施工方提交的验收申请后，于15天内组织验收考核。采购方在验收通过后15天内出具通过验收证明文件。验收不通过的在15天内出具整改意见，待施工方做出相应整改后再次提交验收申请。

1. **其他事项**

无。